

**ASTUCE**

**Technique AS17/ ??**

8/01/2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet : Scan to Folder Setup Tool pour SMB** | Modèles : Tous Systèmes |
|  |  |


**Principe :** ***Scan to Folder Setup Tool pour SMB*** *simplifie le processus d'installation pour l'envoi d'images numérisées vers un dossier.*

**Remarque :** *Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent créer un nouveau dossier sur le bureau. Le dossier créé est automatiquement défini en tant que dossier partagé.*

*\* Pour utiliser l'outil, des privilèges d'administrateur avec le PC sont requis.  
\* Les privilèges d'administrateur avec le MFP sont également requis lorsque l'authentification de l'utilisateur est activée.*


1. ***Environnement pris en charge .***

**Système d’exploitation** : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10  
**Langues** : Anglais, Japonais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Chinois




1. ***Caractéristiques***

***2.1. Découverte de périphérique***  
Lorsque l'outil de configuration du Scan SMB est lancé, il répertorie tous les MFP connectés au réseau.  
Dans l’écran, sélectionnez un MFP à utiliser pour la numérisation.  
Cliquez sur le bouton [Rafraichir] pour mettre à jour la liste des MFP connectés au réseau.




Si un MFP à la fonction d'authentification utilisateur, l'accès à celui-ci lancera son authentification de connexion.

* 1. ***Ajouter une nouvelle adresse***  
     Le bouton [Ajouter] permet à un utilisateur d'ajouter une nouvelle adresse.  
     En cliquant sur le bouton [Rafraichir], les informations les plus récentes du carnet d'adresses sont affichées.



* + 1. ***Créer un nouveau dossier***  
       Un utilisateur peut créer un nouveau dossier sur le bureau en sélectionnant [Oui] dans le champ "Voulez-vous créer un dossier sur ce PC pour recevoir des fichiers de numérisation? "  
       Le lien [Editer] permet à l'utilisateur de changer le nom du dossier.  
       \* Lorsqu'un nouveau dossier est créé, une nouvelle adresse associée au dossier est également ajoutée au carnet d'adresses du MFP.





Entrez les informations.  
Dans la fenêtre "Entrer les informations requises pour enregistrer l'adresse",

Un utilisateur est invité à entrer les informations de son PC.

Les informations saisies ici sont enregistrées dans le carnet d'adresses du MFP.

\*Si la machine se trouve dans un domaine, entrez : « le nom de domaine\nom d’utilisateur ».



***3. Modèles pris en charge***  
Tous les modèles (après 2009) qui ont une fonction d'envoi SMB.